Choceń, dn. 08.03.2019 r.

SDR.271.1.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń

ul. Sikorskiego 12

87-850 Choceń

NIP: 8883129735

KRS: 0000677454

Regon: 367269901

Zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” - dostawa.**

**Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

**II. OPIS ZADANIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw w zakresie wymienionym poniżej w miejscu wskazanym przez zamawiającego w związku z realizacją operacji „**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu**”. Zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

**Siłownie zewnętrzne:**

* Biegacz pojedynczy – 2 szt.
* Wyciąg górny i krzesło do wyciskania – 2 szt.

**Elementy placu zabaw:**

* Zestaw zabawowy wykonany z drewna impregnowanego – 1 szt.
* Karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami – 1 szt.
* Huśtawka wagowa – konstrukcja metalowa – 1 szt.
* Bujak pojedynczy na sprężynie – 1 szt.

2. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, elementów placów zabaw na nawierzchni trawiastej.

3. Zakres prac obejmuje:

-montaż siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw z zachowaniem odpowiedniej dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa.

4. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do urządzeń:

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach PN-EN 1176:2009, PN-EN 1176:2009, PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw mają zawierać instrukcję użytkowania urządzenia. Montaż urządzeń do kotew zalewanych betonem lub połączenie słupów nośnych ramy w fundamencie za pomocą śrub jako połączenie sztywne. Elementy urządzeń muszą być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy siłowni i placów zabaw muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz odporne na próby zniszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

**UWAGA!**

W załączniku nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono parametry w jakich należy utrzymać elementy składające się na przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach z zachowaniem równoważnych parametrów.

5. Kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

45223100 7 Montaż konstrukcji metalowych

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

**III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

**IV. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE SPOSOBEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW**

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

A. Cena - 60%

B. Okres gwarancji jakości - 40%

A/ Kryterium ceny brutto

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

A = (Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

B/ Kryterium okresu gwarancji jakości

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

B= (Okres gwarancji jakości oferty badanej w miesiącach / Najdłuższy okres gwarancji jakości spośród badanych ofert) x 100 pkt x 40%

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwarancji jakości oceniany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wynoszącego więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy lub oferty, w których nie zostanie podany okres gwarancji, zostaną odrzucone.

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być dostarczona do dnia **18.03.2019 r.** do godz. **10:00** za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: **Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceń** (liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia).
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert **w dniu 18.03.2019 r., o godz. 10:05 w pokoju nr 11, w siedzibie Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń,** ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceń.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do **24.05.2019 r.**

**VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: **Postępowanie nr SDR.271.1.2019- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu. Nie otwierać przed godz. 10.05 dnia 18.03.2019 r**.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.
5. Pozycje dotyczące ceny i okresu gwarancji, jeśli nie zostaną uzupełnione, zostaną uznane jako brakujące a oferta niekompletna, co będzie skutkować jej odrzuceniem.

**VIII. INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA**

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej [www.chocen.pl](http://www.chocen.pl), informację o:

1) wyborze wykonawcy

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

**IX. ODRZUCENIE OFERTY**

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym, lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w [art. 43a ust. 4](https://sip.lex.pl/#/document/18174842?unitId=art(43(a))ust(4)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562 ze zm.), lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w [art. 43a ust. 4](https://sip.lex.pl/#/document/18174842?unitId=art(43(a))ust(4)&cm=DOCUMENT) w/w ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

**X. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dawid Dalmann pod numerem telefonu 606 403 772 oraz adresem email: sdr@chocen.pl. Dodatkowych informacji w sprawie procedury udziela Sławomir Gwardecki pod numerem telefonu 663 120 538 oraz adresem email: [sdr@chocen.pl](mailto:sdr@chocen.pl)

**XI. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Załącznik nr 1**

**do procedury zapytania ofertowego**

**Formularz ofertowy**

Zamawiający:

**Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń**

**ul. Sikorskiego 12**

**87-850 Choceń**

Oferent:

……………………………....................................................................................................................

……………………………………………………................................................................................

*(nazwa i adres)*

e-mail:*……………………………………………………………………………………………………………...*

nr telefonu: *………………………………………………………………………………..………………………*

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego, znak: SDR.271.1.2019 z dnia **08.03.2019 r.**   
   w sprawie procedury zapytania ofertowego dla zadania pn.: **„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” - usługa,**  oferujęwykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

netto w kwocie: ………………………………………………… zł.

podatek VAT ……….……....% w kwocie: ……………………………………..……………….. zł.

brutto w kwocie: ……………………………………………….….. zł. słownie: ………………………………………………………………..…………………….………………………………………………………………………………………………….………………………zł*Powyższe ceny obejmują wszystkie składniki kosztowe zamówienia.*

1. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielamy **gwarancji** jakości na okres: **………. miesięcy** *(minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy)*.
2. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Zakres zamówienia zrealizuję w terminie od podpisania umowy do dnia **24.05.2019 r.**
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez **7** dni.
5. Oferta wraz z załącznikami zawiera ..................... ponumerowanych stron.
6. Oświadczam, że posiadam uprawnienia i możliwości do wykonywania niniejszej czynności.

Miejscowość, data: ……………………….………….

Podpis: ……………………………..

**Załącznik nr 2**

**do procedury zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Parametry** | **Ilość** | **Miejsce dostawy** |
| 1. | Biegacz pojedynczy | * wysokość maksymalna - 1390,5 mm * szerokość maksymalna – 474 mm * długość maksymalna – 1089 mm * głębokość zakotwiczenia w gruncie – 500 mm * strefa użytkowania urządzenia: 4689 mm x 4074 mm | 2 szt. | Nakonowo Stare  Borzymie |
| 2. | Wyciąg górny i krzesło do wyciskania | * wysokość maksymalna – 1950 mm * szerokość maksymalna – 742 mm * długość maksymalna – 2150 mm * głębokość zakotwiczenia w gruncie – 500 mm * strefa użytkowania urządzenia: 5750 mm x 4342 mm | 2 szt. | Nakonowo Stare  Borzymie |
| 3. | Zestaw zabawowy wykonany z drewna impregnowanego. | Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym, duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca. Wymiary: wysokość - 360 cm, długość – 490 cm, szerokość – 526 cm,  bezpieczna strefa użytkowania – 790 cm x 826 cm,maksymalna wysokość upadku – 140 cm | 1 szt. | Choceń |
| 4. | Karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami | * wysokość maksymalna – 95 cm * średnica – 150 cm * waga – 70 kg * głębokość posadowienia – 70 cm * strefa użytkowania urządzenia - średnica 550 cm * maksymalna wysokość upadku - do 60cm | 1 szt. | Choceń |
| 5. | Huśtawka wagowa – konstrukcja metalowa | * wysokość maksymalna – 75 cm * długość maksymalna – 300 cm * szerokość maksymalna – 46 cm * głębokość posadowienia – 70 cm * strefa użytkowania urządzenia – 500 cm x 246 cm | 1 szt. | Choceń |
| 6. | Bujak pojedynczy na sprężynie | * wysokość 77-88 cm * długość 75-115 cm * szerokość 22-26 cm * bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – 310 cm x 230 cm | 1 szt. | Choceń |

**Uwaga!**

**Urządzenia powinny być umieszczona na słupie.**